แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน
อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	ได้รับอนุมัติ

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (จากถนนลาดยาง
สายอำเภอสำโรงทาบ-อำเภอรัตนบุรี (โค้งหน้าโรงเรียนบ้านสะโน) 
ไปทางสะโนโคก) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 117.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 468.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
	311,400
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสามแยกกลางหมู่บ้านไปทางถนนลาดยางสายบ้านสะโน-บ้านจิก) หมู่ที่ 2 บ้านน้ำท่วม ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 88.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00  ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
	298,300
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนลาดยางสายบ้าน
อาเลา-บ้านแขม ไปทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสะโน หลังเก่า) หมู่ที่ 3  บ้านอาเลา ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 74.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 444.00  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
	300,000

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสามแยกบ้านจิกไป
หนองเสือ) หมู่ที่ 4 บ้านจิก ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 81.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
	275,500

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

	5
	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสี่แยกบ้านจิกไปทาง
บ้านจารย์) หมู่ที่ 4 บ้านจิก ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 0.60 ม. ระยะทาง 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม.
	52,700

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568
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	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	ได้รับอนุมัติ

	6
	โครงการก่อสร้างล้อมรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมลวดหนามรอบสระน้ำ
บ้านแขม หมู่ที่ 5 โดยใช้เสาปูนสำเร็จรูป ผิวเรียบขนาด 5x5 นิ้ว 
ความยาว 2.00 ม. แบบมีฐานพร้อมก่อซีเมนต์บล็อก 3 แถว 
และลวดหนาม 3 แถว มีคานคอดิน ความกว้างแต่ละช่อง 2.00 ม. 
ความยาวโดยรอบสระน้ำ 260.00 ม. และมีประตูเข้า-ออกสระน้ำ 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
	360,000

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

	7
	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านจารย์ ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (บริเวณอาคารเก็บเครื่องจักรการเกษตรหมู่บ้าน) เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 19.00 เมตร  ความยาว 37.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 703.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
	300,000

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

	8
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนคอนกรีตเดิมสุดหมู่บ้านฝั่งทิศตะวันตกไปทางสระน้ำหนองเหล็ก) หมู่ที่ 7 บ้านนายาว ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 112.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 448.00  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
	298,200

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

	9
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (จากถนนคอนกรีต
บ้านสะโน (นายศิรพงษ์ สิงจานุสงค์) ไปทางสระน้ำหนองเหล็กสุดเขต
ตำบลสะโน) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 112.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 448.00  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
	298,200

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

	10
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (จากถนนคอนกรีตเดิมบ้านกอไผ่น้อยไปทางโคกสำโรง) หมู่ที่ 9 บ้านกอไผ่น้อย ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 88.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00  ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
	298,900

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568
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	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	ได้รับอนุมัติ

	11
	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสะโน 
หมู่ที่ 4 บ้านจิก ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดความกว้างช่องละ 2.50 ม. ความสูงจากระดับดินเดิม 3.05 ม. ความยาวรวม 97.00 ม. และป้ายโครงการ 1 ชุดโครงการ  
	426,000

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568
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